

**RTOS MQX**

**FAT32, USB HS,**

**TCP/IP, uSD, CAN, Double VCOM, IoT**

**...**

Прошивку для внутренностей современной встраиваемой электроники написать с нуля практически нереально. На это просто не дают времени. Поэтому ПО для встраиваемых систем создается на базе

готовых программных платформ - фреймворков. Чем более развит фреймворк, тем быстрее идет разработка. Здесь пойдет речь о фреймворке созданном мной специально для модулей управления моторами и успешно применяемом уже в течении некоторого времени.

<cut />

## Состав фреймворка.

- Операционная система реального времени MQX.

- ПО промежуточного уровня: файловая система, командная оболочка, логгеры, терминалы, стеки коммуникационных протоколов и т.д.

- Пакет низкоуровневой поддержки платы (board support package или BSP), включающий функции доступа к периферии плат модуля BLEZ66V1 и силового модуля.

- Пакет ПО для мониторинга, отладки и диагностики - FreeMaster.

- Отладочный модуль посредством SWO интерфейса - RTT.

- Модуль генерации файлов параметров.

- Модули сгенерированных исходных текстов на основе алгоритмов в Matlab.


## Почему выбрана MQX?

Операционная система реального времени (real time operating system, RTOS) MQX известна давно, но

появилась в свободном доступе пару лет назад. Эту RTOS выложила фирма Freescаle до того, как эту фирму купила NXP. RTOS поначалу имела лицензию только для использования в микроконтроллерах Freescale, теперь лицензия распространяется и на продукцию NXP. RTOS пережила взрывную популярность, прошла несколько апгрейдов до версии 4.2 после чего Freescale решила ее последующие версии снова сделать коммерческими. Так получилось две версии, одна открытая и замороженная в развитии под названием MQX Classic (она же MQX v4.2) и закрытая коммерческая MQX 5.0.

В описываемом фреймворке используется ветка MQX Classic v4.2. Лицензия позволяет разработчику модификацию исходников MQX Classic и использование ее в коммерческих продуктах, однако не позволяет публиковать MQX Classic в виде исходных текстов. Но это не должно быть проблемой, поскольку MQX Classic доступна для свободного скачивания.

Структура RTOS в общем плане выглядит так:



## Зачем вообще нужна RTOS?

Приложение где требуется управления мотором достаточно сложное и состоит из множества асинхронных задач, каждая со своим циклом повторения и событиями ее активизирующими и останавливающими. Если мы все эти задачи выполняем в одном суперцикле, то неизбежно сталкиваемся с проблемой задержки выполнения одних задач другими задачами.

С помощью RTOS, такой как MQX удается избавится от взаимозависимости отдельных задач на оси времени, не переписывая их и даже не глядя в их исходные коды.

Например, наша задача логгера может как угодно долго пытаться записать сообщение на SD карту ожидая ее отклика, задача USB может вся уйти в передачу большого массива данных на компьютер, но при этом задача PID алгоритма мотора будет выполняться строго с заданным интервалом, а задача измерения скорости вращения не пропустит ни одного события изменения сигналов энкодера.

## Главные достоинства RTOS MQX.

- Ядро системы поставляется с широким набором промежуточного программного обеспечения включающего файловую систему, TCP/IP стек, USB стек, командную оболочку и т.д. Все в исходных текстах.

- Готовые наборы BSP для разных плат, избавляющие от написания собственных библиотек работы с периферией.

- Подробная документация в pdf фалах с удобной навигацией.

- Наличие плагина к IDE IAR embedded workbench c весьма детализированной информацией о внутренних структурах RTOS, гораздо детальнее чем для других известных RTOS - uCOS и FreeRTOS.


- Множество примеров применения RTOS и тестовых примеров.


Когда говорят о RTOS, то всегда подчеркивают их способность выполнять задачи вовремя, но количественные оценки чаще всего не приводятся или приводятся для каких-то отдельно выбранных сторонних платформ. Этого явно недостаточно чтобы реализовать управление в жестком реальном времени используя RTOS. А для управления двигателями нужно именно жесткое реальное время.

У MQX есть на этот счет замечательный тестовый пример, который позволяет получить подробнейшую таблицу времени исполнения всех сервисов на той платформе, на которой вы запустили тест.

Ниже дана таблица времени исполнения сервисов на микроконтроллере нашего модуля управления мотором, при включенной в компиляторе максимальной оптимизации по скорости выполнения кода.

<spoiler title="Тайминги исполнения сервисов RTOS MQX Classic">





</spoiler>

Таблица также дает представление о том какие сервисы поддерживаются RTOS и какие опции ядра доступны. Проект теста в среде IDE IAR включен в публикуемый фреймворк.